# Anexo 10: Requisitos de PPAP



\*Conforme requerido pelo cliente.

R = Reter

S = Submeter e reter

* **Níveis de PPAP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SEGMENTO | CLIENTE | NÍVEL DE PPAP |
| Construção | CAT | Nível 2 |
| JD - Hitachi | Nível 2 |
| Automotivo | Boge | Nível 3 |
| Benteler | Nível 3 |
| GM | Nível 5 |
| VW | Nível 4 |
| Rodoviário/Tanques | Scania | Nível 4 |
| DAF | Nível 2 |
| Man | Nível 4 |
| Iveco | Nível 3 |
| Mercedez | Nível 2 |
| Volvo | Nível 2 |
| Metalsa | Nível 2 |
| Agrícola | JD | Nível 2 |
| CNH | Nível 2 |
| AGCO | Nível 2 |
| Horsch | Nível 2 |